# Kaplijst Small Hall Oosterpoort Groningen 2018

Achterkant manteau = nul-lijn

Afstand nul-lijn tot rand voortoneel = 246 cm



Max Trekbelasting verdeelde last 250 KG

Max. puntbelasting onder staaldraden 170 KG

Max belasting tussen 2 staaldraden 70 KG

Afstand tussen 2 staaldraden 300 CM / Lengte van een trek 1900 CM